2017년 환경공학 교재 수질편 정오표

p29 : 아지드화나트륨 -> 아자이드화나트륨

p113 : 단계에서 경계 -> 해제

p141 : 17번 해설) 1차 침전지에서 바닥구배는 원형 :[eqn: {8}_{}over {100}^{}], 정사각형 및 원형 :[eqn: {5}_{}over {100}^{} `～`{10}_{}over {100}^{}]

p176 : 5번 ② 계면동점응집은 -> 계면동전응집은

p184 : 38번 문제예문 100,000 g CaCO3 /m3

p224 : ⑤ ㉡ 정기정검이나 -> 정기점검이나

p271 : 비소 : 자외선/가시선분광법(다이에틸다이티오카바민산은법)

p280 : 26번 해설) ∙ 즉시 분석 또는 HCl 또는 H3PO4 또는 H2SO4를 가한 후(pH＜2) 4℃ 냉암소에서 보관 : 총유기탄소

p284 : 40번 ② 마이크로파 산분해법

p287 : 48번 해설) 이온전극법의 비교전극에는 일반적으로 내부전극으로 염화제일수은전극(칼로멜 전극) 또는 은－염화은전극이 많이 사용된다. 이온전극에는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극이 있다.